PROTOKÓŁ KONSERWACJI SYSTEMU ALARMOWEGO
nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………
	Zamawiający
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:
	Wykonawca
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:


Obiekt i umowa
Adres obiektu:
Umowa serwisowa nr i z dnia:
Data poprzedniej konserwacji:
Rodzaj wizyty
☐ Konserwacja okresowa        ☐ Przegląd po awarii        ☐ Przegląd na życzenie klienta
Urządzenia
	Urządzenie
	Producent i model
	Numer seryjny
	Wersja oprogramowania

	Centrala alarmowa
	
	
	

	Manipulator
	
	
	

	Moduł komunikacyjny (GSM, LTE, IP)
	
	
	

	Zasilacz dodatkowy
	
	
	

	Akumulator (pojemność Ah)
	
	
	


Centrala i zasilanie
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Pamięć zdarzeń: alarmy, awarie, sabotaże
	☐
	☐
	☐
	

	Obudowa i styk sabotażowy centrali
	☐
	☐
	☐
	

	Zasilanie sieciowe i bezpiecznik
	☐
	☐
	☐
	

	Akumulator: napięcie i test pod obciążeniem
	☐
	☐
	☐
	

	Data montażu akumulatora (wpisz w uwagach)
	☐
	☐
	☐
	

	Połączenia przewodów i zaciski
	☐
	☐
	☐
	

	Data i godzina w centrali
	☐
	☐
	☐
	

	Aktualizacja oprogramowania, jeśli jest dostępna
	☐
	☐
	☐
	


Czujki i sygnalizatory
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Test każdej czujki ruchu (przejście przez strefę)
	☐
	☐
	☐
	

	Kontaktrony drzwi i okien
	☐
	☐
	☐
	

	Czujki zbicia szyby
	☐
	☐
	☐
	

	Czujki dymu, zalania i gazu
	☐
	☐
	☐
	

	Soczewki czujek czyste, nic ich nie zasłania
	☐
	☐
	☐
	

	Czujki bezprzewodowe: poziom sygnału i baterie
	☐
	☐
	☐
	

	Sygnalizator wewnętrzny
	☐
	☐
	☐
	

	Sygnalizator zewnętrzny: dźwięk, błysk, akumulator
	☐
	☐
	☐
	

	Sabotaż czujek i sygnalizatorów
	☐
	☐
	☐
	


Sterowanie i powiadomienia
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Manipulatory: przyciski, wyświetlacz, podświetlenie
	☐
	☐
	☐
	

	Piloty i breloki: działanie i baterie
	☐
	☐
	☐
	

	Uzbrojenie i rozbrojenie z każdego manipulatora
	☐
	☐
	☐
	

	Czasy na wejście i wyjście zgodne z ustaleniami
	☐
	☐
	☐
	

	Przycisk napadowy
	☐
	☐
	☐
	

	Powiadomienie SMS lub w aplikacji
	☐
	☐
	☐
	

	Transmisja potwierdzona przez stację monitorowania
	☐
	☐
	☐
	


Pomiary
	Parametr
	Wynik

	Napięcie zasilacza centrali (V)
	

	Napięcie akumulatora bez zasilania sieciowego (V)
	

	Napięcie akumulatora sygnalizatora zewnętrznego (V)
	

	Poziom sygnału GSM lub LTE
	


Wymienione elementy
	Lp.
	Element
	Model i numer seryjny
	Ilość

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Stan systemu po konserwacji
☐ Sprawny        ☐ Sprawny, z zaleceniami        ☐ Niesprawny, wymaga naprawy
Zalecenia
 
 
 
Następna konserwacja
Termin następnej konserwacji:
	 
Zamawiający (czytelny podpis)
	 
Wykonawca (czytelny podpis)


Wygenerowano na www.instero.pl · ten protokół wypełnisz też na telefonie w Instero, 14 dni za darmo
