PROTOKÓŁ Z POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
nr …………………… z dnia …………………… w ……………………………
	Zamawiający
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:
	Wykonawca
Nazwa lub imię i nazwisko:
Adres:
NIP:
Osoba i telefon:


Obiekt i zlecenie
Adres obiektu:
Część obiektu objęta pomiarami:
Zlecenie nr i z dnia:
Rodzaj pomiarów
☐ Odbiorcze        ☐ Okresowe        ☐ Po przebudowie lub naprawie
Sieć i przyrząd pomiarowy
	Parametr
	Wpis

	Układ sieci (TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT)
	

	Napięcie znamionowe (V)
	

	Przyrząd: producent, model, numer seryjny
	

	Świadectwo wzorcowania przyrządu ważne do
	

	Warunki pomiaru: temperatura, pogoda
	


Oględziny
	Czynność
	OK
	Usterka
	n/d
	Uwagi

	Obudowy rozdzielnic i osłony bez uszkodzeń
	☐
	☐
	☐
	

	Opis obwodów w rozdzielnicy
	☐
	☐
	☐
	

	Zabezpieczenia dobrane do przekroju przewodów
	☐
	☐
	☐
	

	Przewody ochronne PE podłączone i oznaczone
	☐
	☐
	☐
	

	Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe
	☐
	☐
	☐
	

	Gniazda, łączniki i oprawy bez uszkodzeń
	☐
	☐
	☐
	

	Izolacja i osłony części czynnych
	☐
	☐
	☐
	

	Swobodny dostęp do wyłącznika głównego
	☐
	☐
	☐
	


Rezystancja izolacji
	Lp.
	Obwód
	Napięcie probiercze (V)
	L-PE (MΩ)
	N-PE (MΩ)
	L-N (MΩ)
	Ocena

	1
	
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	2
	
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	3
	
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	4
	
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	5
	
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	6
	
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	7
	
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	8
	
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd


Impedancja pętli zwarcia
	Lp.
	Obwód i punkt pomiaru
	Zabezpieczenie (typ, prąd)
	Zs zmierzona (Ω)
	Zs dopuszczalna (Ω)
	Ocena

	1
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	2
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	3
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	4
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	5
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	6
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	7
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd

	8
	
	
	
	
	☐ OK  ☐ błąd


Wyłączniki różnicowoprądowe
	Lp.
	Miejsce i obwody
	Typ i prąd różnicowy (mA)
	Czas zadziałania (ms)
	Prąd zadziałania (mA)
	Przycisk TEST
	Ocena

	1
	
	
	
	
	☐
	☐ OK  ☐ błąd

	2
	
	
	
	
	☐
	☐ OK  ☐ błąd

	3
	
	
	
	
	☐
	☐ OK  ☐ błąd

	4
	
	
	
	
	☐
	☐ OK  ☐ błąd


Uziemienie i przewody ochronne
	Parametr
	Wynik
	Ocena

	Rezystancja uziemienia (Ω)
	
	☐ OK  ☐ błąd

	Ciągłość przewodów ochronnych do szyny PE (Ω)
	
	☐ OK  ☐ błąd


Wynik pomiarów
☐ Instalacja nadaje się do eksploatacji
☐ Instalacja nadaje się do eksploatacji po usunięciu usterek do dnia ……………………
☐ Instalacja nie nadaje się do eksploatacji
Usterki i zalecenia
 
 
 
Następne pomiary
Termin następnych pomiarów:
	 
Zamawiający (czytelny podpis)
	 
Pomiary wykonał (podpis i nr świadectwa kwalifikacyjnego)


Wygenerowano na www.instero.pl · ten protokół wypełnisz też na telefonie w Instero, 14 dni za darmo
